울산과학기술대학교 Wireless LAN Configuration

Android 기반 스마트폰 설정법

※ 안드로이드는 오픈소스 OS 이므로 스마트폰 제작사나 제품마다  설정의 메뉴가 상의하거나 표시되는 텍스트가 다를수 있습니다.

(예시는 갤럭시 노트 이미지가 사용되었습니다.)

1. 휴대폰의 설정(환경설정)메뉴로 진입.

▷ 바탕화면의 환경설정 아이콘을 터치, 아이콘 미존재시 하단부의 어플리케이션 버튼 터치후 검색

2. 무선 및 네트워크 의 WiFi 설정메뉴로 진입.

3. 검색된 신호 중 WUNIST_AAA를 터치 후 아래와 같이 설정.

SSID: WUNIST_AAA (대문자)

보안 : 802.1x 엔터프라이즈

EAP 방식 : PEAP

ID/PW : 포탈 ID / PW 입력

이 외 : 기본 값

▷ 신호가 검색되지 않는다면 장소를 변경해 보시거나 ‘새로추가’ 터치후 위의 내용을 입력.

포탈  ID

포탈 PW

4. 접속 확인 후 인터넷을 사용.